***Příloha č. 2 - Technická specifikace a výpis prvků***

**Workoutové hřiště – technický popis, certifikace dle ČSN EN 16 630**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis**  | **Splněno ANO/NE** | **Nabízený** **parametr** |
| Dopadová plocha: srovnaný travnatý povrch |  |  |
| Nosné sloupy – konstrukční ocel s povrchovou úpravou komaxit; ocelový profil 100 x 100 mm o tloušťce stěny min. 3 mm |  |  |
| Hrazdy, žebříky a žebřiny budou z ocelové trubky (S235) o průměru 33,7mm a tloušťce min. 3 mm. |  |  |
| U bradel bude použita ocelová trubka (S235) o průměru 38mm a tloušťce min. 3 mm |  |  |
| Cvičební prvky, které jsou využívány k úchytu rukou, budou opatřeny jemnou komaxitovou strukturou. |  |  |
| Dřevěné prvky budou z modřínových desek o tloušťce 40mm, povrchově budou upraveny akrylovým nátěrem na dřevo. |  |  |
| Veškeré otvory nosných sloupů budou napevno zavařeny. Nebudou použity plastové díly. |  |  |
| Šrouby kotvící jednotlivé cvičební prvky budou dotaženy bezpečnostní maticí, odpovídající normě ČSN EN 16 630. Nebudou použity plastové krytky. |  |  |
| Ocelový pozinkovaný spojovací materiál |  |  |
| Sloupy budou do betonových patek kotveny pomocí chemických kotev a závitových tyčí M16. |  |  |
| Základové patky hloubky herních prvků z prostého betonu rozměru 400 x 400 mm a min. 800 mmKotvení konstrukce nesmí být provedeno prostým zalitím betonem. |  |  |
| Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků |  |  |
| Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části |  |  |
| Součástí dodávky je zajištění otevírací exhibice a ukázka použití workoutové konstrukce.  |  |  |

**Workoutové hřiště – výpis prvků, certifikace dle ČSN EN 16 630**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis**  | **Splněno ANO/NE** | **Nabízený** **Parametr** |
| 6x Hrazda ve výšce od 350mm do 2400mm šířky 1400mm  |  |  |
| 1x Human Flag ve výšce 600mm a 1800mm délky 225mm |  |  |
| 1x Žebřiny ve výšce od 250mm do 2250mm šířky 1400mm |  |  |
| 1x Pomocná hrazda ve výšce od 350mm do 2200mm délky 1850mm  |  |  |
| 1x Monkey Bar ve výšce 2200mm šířky 1400mm a délky 3000mm  |  |  |
| 1x Negativní hrazda ve výšce 1800mm – 1900mm šířky 2800mm - 3100mm |  |  |
| 1x Pole Dance výšky 2200mm – 2500mm |  |  |
| 1x Trojitá bradla (ocelová) ve výšce 1100mm – 1250mm šířky 1400mm  |  |  |
| 1x Stalky – nízká bradla |  |  |
| 1x Informační tabule s návštěvním řádem a návody na cvičení  |  |  |
| 1x Otočná lavice L se dvěma sklony lavice – cca 0° a 30°  |  |  |
| 1x Stupňovaná lavice L o 3 různých úrovních – cca 200, 400, 600 mm.  |  |  |

**Pozn.:**

Požadovaná specifikace:

* zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

Hodnota nabízeného prvku:

* uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.

Splněno ANO/NE:

* uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele.

Uchazeč čestně prohlašuje, že dodávané zboží odpovídá uvedené specifikaci.

……………………………………………..

 Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele